**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 53259/21.02.2024г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД | | | |
| Град: Козлодуй | Пощенски код: 3321 | | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова Йотова  Специалист “Маркетинг” | | Телефон: 0973 7 21 02 | |
| E-mail: cyotova@npp.bg | | Факс 0973 7 60 04 | |
|  | | | |
| **Обект на поръчката:**  Строителство  Доставки  Услуги  **Предмет на поръчката:**  „Доставка на машини за поддръжка на транспортни средства” | | | |
| **Кратко описание**:  Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация | | | |
| **Условие на доставка:**  DDP АЕЦ Козлодуй | | | |
| **Обособени позиции: Да  Не** | | | |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**  Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. | | | |
| **Критерий за възлагане:**  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:  Цена и качествени показатели  Разходи и качествени показатели  Ниво на разходите  Най-ниска цена | | | |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**  Дата: (дд/мм/гггг) 07.03.2024г. Час: (чч:мм) 16,00  На e-mail: commercial@npp.bg  Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт  **Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):  Дата: (дд/мм/гггг) 07.04.2024г. | | | |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:  - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;  - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;  - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;  - Банкови реквизити, IBAN;  - Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;  - Информация за:   * срок на доставка; * условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД; * гаранционен срок -съгласно техническата спецификация; * срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок повреди; * срок за замяна, ако дефектите са неотстраними; * предлагана цена - участникът посочва единична цена за брой и обща стойност на доставката, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС; * условие на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката; * списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка; * валидност на офертата.   Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:   * Документите, съгласно списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка. | | | |

Забележка: Вашето ценово предложение ще се счита за окончателно.

**Техническа спецификация (ТАБЛИЧЕН ВИД)**

Доставка на машини за поддръжка на транспорти средства

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка | К-во | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания |
| 1 | 122140 | Машина пароструйна | 1. Захранване (V/Hz) – 400/50  2. Дебит (l/h) – от 450 до 1000  3. Налягане (bar) – от 200 до 250  4. Максимална температура на подгяване (°С) – от 30 до 150  5. Мощност (Kw) – от 7000 до 9000  6. Разход на гориво (л/h) – до 7  7. Тегло (kg) – до 200 | бр. | 2 | Гаранционен срок – не по-малко 12 мeсеца;  Декларация за произход;  Декларация за съответствие;  Гаранционна карта;  Инструкция за експлоатация | - Маркуч за високо налягане – не по-малко от15м;  - Удължителен маркуч за високо налягане – не по-малко от 10м;  - Пистолет за високо налягане с въртяща връзка;  - Струйник с държач за дюза;  - Система против заплитане на маркуча  - Захранващ кабел- не по-малко от 5 м |
| 2 | 73201 | Прахосмукачка за сухо и мокро почистване | От 2000 до 2 400 W, до 22 kPa, въздушен поток до 110 (l/sec), вместимост на контейнера (l) не до 70, дължина на кабела (m) 7 до10, ниво на шума (dB(A)) до 75, полиестерен филтър за многократна употреба | бр. | 1 | Гаранционен срок – не по-малко 12 мeсеца;  Декларация за произход;  Декларация за съответствие;  Гаранционна карта;  Инструкция за експлоатация | Стандартна окомплектовка |