**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технически характеристики | Мярка | Кол. | Eд. цена | Общо |
| 1 | Софтуерни лицензи за ВМС | Приложение 1, Без годишни такси за поддръжка. | бр. | 330 |  |  |
| 2 | Софтуерни лицензи за ВМС за Failover | Приложение 1, Без годишни такси за поддръжка. | бр. | 330 |  |  |
| 3 | Видео рекордер | 2U Rack, минимум 24TB дисково пространство, 4 бр. 1GbE RJ-45 мрежови интерфейса, минимум 16GB оперативна памет, включен кит за монтаж в Rack, преинсталиран и конфигуриран с Windows 10 Pro (с подръжка на активна директория) и софтуер за видеонаблюдение ентерпрайз версия - HD-NVR4-STD24TB или еквивалентен. | бр. | 4 |  |  |
| 4 | Работна станция за видео мониторинг | поддръжка на до 4 монитора с разделителна способност 1080p и 4К, производителност при 1080p дисплеи до 144 видео потока, минимум 8GB оперативна памет, 2 бр. 1GbE RJ-45 мрежови интерфейса, 4 бр. кабели за монитори mDP - DP дължина 5м, преинсталирана с операционна система Windows 10 Pro (с подръжка на активна директория) - HD-RMWS4-4MN или еквивалентна. | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Аналогов видеоенкодер | 4-канален аналогов видеоенкодер за конвертиране на аналогови сигнали в цифрови (IP) 4 аудио входа, H24/MJPEG, 100 fps, при 720х540, RS-485 за управление на PTZ камери, 4 алармени входа, 4 алармени изхода, детекция на движение, IP/TCP, PoE захранване 12VAC, включен кит за монтаж в Rack - ENC-4P-H264 или еквивалентен. | бр. | 45 |  |  |

Тотал: