|  |  |
| --- | --- |
|  | “А Е Ц К О З Л О Д У Й” Е А Д  ДИРЕКЦИЯ Б и К, УПРАВЛЕНИЕ”СИГУРНОСТ”  **КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА** |

|  | |  | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на дейностите, необходими за изпълнение** | | **Мярка** | **К-во** | **Ед.цена**  **/лв./** | **Общо**  **/лв./** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Демонтиране на бодлива тел ф 2 мм. на височина до 2,5 м. | | кг | 1435 |  |  |
| 2 | Демонтаж на дървен елемент (бичме) с размери 800/80/50 мм. заедно с метална шина | | бр | 880 |  |  |
| 3 | Рязане на метална шина с размери 50/4 мм. | | бр | 880 |  |  |
| 4 | Изработка и монтаж на метална конструкция (шапка с винкел 45/45/4 мм.) върху стоманобетонен кол по чертеж. | | кг | 3960 |  |  |
| 5 | Доставка , монтаж и опъване на бодлива тел ф 2мм. за кльон на височина до 2,5 м. | | кг | 956 |  |  |
| 6 | Антикорозийна защита на метална конструкция от един пласт грунд и два пласта хлоркаучуков лак. | | м2 | 177 |  |  |
| 7 | Боядисване на метална конструкция. | | м2 | 177 |  |  |
| 8 | Опъване и укрепване с метални скоби на съществуващ бодлив тел върху дървен елемент (бичме). | | м | 5200 |  |  |
| 9 | Направа и монтаж на дребна метална конструкция. | | кг | 20 |  |  |
| 10 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна метална конструкция. | | м2 | 4 |  |  |
| 11 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци (демонтирани дървени елементи (бичме), бодлива тел и метална шина) на камион и превоз до склад на възложителя на 10 км. | | м3 | 3 |  |  |
| Непредвидени разходи 10 % | | | | | |  |
| Всичко: | | | | | |  |