**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 47236/19.07.2021г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД | | | |
| Град: Козлодуй | Пощенски код: 3321 | | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова Йотова  Специалист “Маркетинг” | | Телефон: 0973 7 21 02 | |
| E-mail: cyotova@npp.bg | | Факс 0973 7 60 04 | |
|  | | | |
| **Обект на поръчката:**  Строителство  Доставки  Услуги  **Предмет на поръчката:**  „Доставка на кранова везна с радиоуправление” | | | |
| **Кратко описание**:  Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация | | | |
| **Условие на доставка:**  DDP АЕЦ Козлодуй | | | |
| **Обособени позиции**:  Да Не | | | |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**  Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. | | | |
| **Критерий за възлагане:**  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:  Цена и качествени показатели  Разходи и качествени показатели  Ниво на разходите  Най-ниска цена | | | |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**  Дата: (дд/мм/гггг) 26.07.2021г. Час: (чч:мм) 16,00  На e-mail: commercial@npp.bg  Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт  **Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):  Дата: (дд/мм/гггг) 26.08.2021г. | | | |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:  - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;  - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;  - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;  - Банкови реквизити, IBAN;  - Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител  - Информация за:   * срок на доставка; * условие на доставка; * гаранционен срок - съгласно техническата спецификация; * срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период повреди; * предлагана цена -участникът посочва **единична цена и** **обща стойност на доставката**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС; * начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката; * списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка съгласно техническата спецификация; * валидност на офертата.   Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:   * Документите, посочени в техническата спецификация . | | | |

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**за доставка на кранова везна радиоуправление**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, и др. | Гаранционен срок |
| 1. | 128280 | Везна кранова | Везна кранова с радио управление: капацитет: 5000кг; точност: ± 0,2%; автоматично изключване IP54, избор на измервателни единици: kg, t, lbs, kN,индикация за претоварване, окачване кука от ковано желязо, работна среда: -10° С до + 50°С, захранване:батерии 4х1.5V AA(LR6) | бр. | 2 | ЕС Директива 2006/42  ISO121002010; EN349:1993+A1:2008;  BGR500  EN ISO9001:2008 | Не по-малко от 12 месеца от датата на доставка |

Документи придружаващи стоката :

* Сертификат/декларация за произход;
* Декларация/сертификат за съответствие;
* Протокол от изпитания;
* Условия за съхранение и експлоатация;
* Документ указващ гаранционния срок;
* Паспорт ;
* При доставка крановата везна подлежи на специализиран входящ контрол съгласно Приложение №2 - УК.МО.МТ.1255”Методика за метрологична проверка на динамометри”,Сравнителен метод на измерване.