**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 49703/02.08.2022г. |

|  |
| --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД |
| Град: Козлодуй  | Пощенски код: 3321 | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова ЙотоваСпециалист “Маркетинг” | Телефон: 0973 7 21 02 |
| E-mail: cyotova@npp.bg | Факс 0973 7 60 04 |
|  |
| **Обект на поръчката:**[ ] Строителство [x]  Доставки [ ]  Услуги **Предмет на поръчката:** „Доставка на машина пароструйна, за нуждите на цех ХОГ” |
| **Кратко описание**:Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация  |
| **Условие на доставка:**DDP АЕЦ Козлодуй  |
| **Обособени позиции: Да [ ]  Не [x]**  |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. |
| **Критерий за възлагане:**[ ]  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: [ ]  Цена и качествени показатели [ ]  Разходи и качествени показатели [ ]  Ниво на разходите[x]  Най-ниска цена   |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**Дата: (дд/мм/гггг) 12.08.2022г. Час: (чч:мм) 16,00 На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт**Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):Дата: (дд/мм/гггг) 12.09.2022г.   |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;- Банкови реквизити, IBAN;- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;- Информация за:* срок на доставка;
* условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД;
* гаранционен срок;
* срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок повреди;
* срок за замяна, ако дефектите са неотстраними;
* предлагана цена - участникът посочва единична цена за доставка, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
* условие на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
* списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка;
* валидност на офертата.

Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:* Документите, съгласно списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка.
 |

Забележка: Вашето ценово предложение ще се счита за окончателно.

**Техническа спецификация (ТАБЛИЧЕН ВИД)**

за доставка на машина пароструйна, за нуждите на цех ХОГ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка | К-во | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания |
| 1 | 122140 | Машина пароструйна | 1. Захранване (V/Hz) – 400/502. Дебит (l/h) – от 450 до 10003. Налягане (bar) – от 180 до 2204. Максимална температура на подгяване (°С) – от 30 до 150 5. Мощност (Kw) – от 7000 до 9000 6. Разход на гориво (л/h) – до 7 7. Тегло (kg) – до 200 | бр.  | 1 | Гар. срок – 12 мДекларация за произходДекларация за съответствиеГаранционна картаИнструкция за експлоатация | - Маркуч за високо налягане – 15м.- Удължителен маркуч за високо налягане – 10м- Пистолет за високо налягане с въртяща връзка- Струйник с държач за дюза- Система против заплитане на маркуча- Захранващ кабел- 5 м |