**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** **51675 / 15.06.2023 г**. |

|  |
| --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД |
| Град: Козлодуй  | Пощенски код: 3321 | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Емилия МитеваЕксперт “Маркетинг” | Телефон: 0973 7 3483 |
| E-mail: egmiteva@npp.bg | Факс 0973 7 6027 |
|  |
| **Обект на поръчката:**[ ] Строителство [x]  Доставки [ ]  Услуги **Предмет на поръчката:** „Доставка на автоматична система мултипараметрична за дозиране и контрол на химическите реагенти във водата на открити басейни в Спортно-оздравителен комплекс, гр.Козлодуй“ |
| **Кратко описание**:Технически показатели и изисквания са подробно описани в Техническа спецификация - Приложение №1 |
| **Условие на доставка:**DDP АЕЦ Козлодуй  |
| **Обособени позиции**: [ ] Да [x] Не |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. |
| **Критерий за възлагане:**[ ]  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:[ ]  Цена и качествени показатели[ ]  Разходи и качествени показатели [ ]  Ниво на разходите[x]  Най-ниска цена  **Показатели за оценка:** Име: .......... Тежест: ............ |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**Дата: (дд/мм/гггг) 23.06.2023 г. Час: (чч:мм) 16:00 На e-mail: commercial@npp.bgУчастникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт**Срок на валидност на офертите** (минимум 50 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):Дата: (дд/мм/гггг) 14.08.2023 г.   |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;- Банкови реквизити, IBAN;- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока –каталог, модел/тип, производител. Апаратурата де е произведена след 01.01.2021г.- Информация за:* срок на доставка в **календарни** дни, след сключена поръчка;
* условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй;
* **гаранционен срок – не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца;**
* **при дефект – време за реагиране, време за отстраняване на дефекта, време ако се налага подмяна;**
* **Монтажът на системата трябва да се извърши от лицензирана фирма не по-късно от 72 часа след доставка**
* предлагана цена - Участникът посочва **единични цени и обща стойност за доставка,** като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, застраховка, транспорт, такси и други дължими суми, монтаж и обучение на персонал /**ако се налага**/, но не включва ДДС.
* начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката.
* валидност на офертата – минимум 50 календарни дни
* Съпроводителна документация при доставка:
* **сертификат/декларация за съответствие;**
* **сертификат/декларация за произход;**
* **инструкция за работа на български език и в оригинал;**
* **документ/ гаранционна карта – с посочен гаранционния срок.**

**Въпроси свързани с уточнения и разяснения могат да бъдат задавани до 16,00 часа на 20.06.2023 г. на e-mail:** **commercial@npp.bg** |

**Приложение 1**

**ТехническА спецификациЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)**

за доставка на Автоматична система мултипараметрична за дозиране контрол на химическите реагенти във водата на басейните в Спортно-оздравителен комплекс, гр. Козлодуй

| **№** | **Наименование** | **Технически характеристики** | **Брой** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | Автоматична станция  | 1.Модел: AP PR-207 pH/CL2 - PPM2. Квалификация на оборудването:- за басейни с обем мин. 2500 м³;- метод на измерване -директно мерене;- работа в агресивна среда - наличие на изпарения на разтвори на киселини и основи;- работно напрежение - 230 V 50/60 Hz;- параметри Ph, Cl;- изход на контролерите Ph, Cl – 1 х 0.5 А ас max230 v+1 х 15 vdc 8w+1х безпотенциален индуктивен сензор;- вход на контролерите - датчик за поток, датчик за ниво;- обхват - Cl2 (ppm): 0,0 - 5.0 ppm;- обхват на контролера - Cl2 (ppm): 0.0-3.0 ppm;- точност Cl2 (ppm): 01 ppm;-автоматично компенсиране на температуратаОписание на електродите:Електрод Ph – Н - 0.35, епоксидно тяло, обхват 0-14 Ph, 0-80 С° фиксиран сензор защитен.Електрод Cl – обхват 0 - 5.0 ppm 4-20 mА3-електроден сензорза свободен органичен и не органичен хлор 0-45 С°.3. Физ. и геометрични характеристика:- Размери 590 х 535 мм4. Характеристика на материалите:- влагоустойчиви;- изработени от неръждаем материал;- устойчиви на хим. реагенти.5. Окомплектовка:-дозаторни помпи-4 бр.(за дозиране на химични реагенти) | 1 |