**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 53574 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД | | | |
| Град: Козлодуй | Пощенски код: 3321 | | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова Йотова  Специалист “Маркетинг” | | Телефон: 0973 7 21 02 | |
| E-mail: cyotova@npp.bg | | Факс 0973 7 60 04 | |
|  | | | |
| **Обект на поръчката:**  Строителство  Доставки  Услуги  **Предмет на поръчката:**  „Доставка на вентилатори аксиален тип” | | | |
| **Кратко описание**:  Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация и Приложение 2- Чертеж | | | |
| **Условие на доставка:**  DDP АЕЦ Козлодуй | | | |
| **Обособени позиции**:  Да  Не | | | |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**  Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. | | | |
| **Критерий за възлагане:**  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:  Цена и качествени показатели  Разходи и качествени показатели  Ниво на разходите  Най-ниска цена | | | |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**  Дата: (дд/мм/гггг) 08.04.2024г. Час: (чч:мм) 16,00  На e-mail: commercial@npp.bg  Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт  **Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):  Дата: (дд/мм/гггг) 08.05.2024г. | | | |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:  - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;  - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;  - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;  - Банкови реквизити, IBAN;  - Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител  - Информация за:   * срок на доставка в календарни дни; * условие на доставка; * гаранционен срок съгласно Приложение №1 – Техническа спецификация; * предлагана цена - участникът посочва единична цена за брой, обща стойност и обща стойност на доставката, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС; * начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката; * списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка съгласно техническата спецификация ; * валидност на офертата;   Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:   * Документите, посочени техническата спецификация | | | |

Забележка: Вашето ценово предложение ще се счита за окончателно

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**Техническа спецификация (ТАБЛИЧЕН ВИД)**

**За доставка на вентилатори аксиален тип**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания |
| 1 | 141294 | Вентилатор тип - аксиален | Мощност на ел. двигател - до 6 кW;400V;50Hz; IP 44.  Дебит на вентилатор - 35000 м3 /h (±10%), Напор на вентилатор - 200 Ра ( ±10% ), Габаритни и присъединителни размери:  d1 – от 1000мм. до 1100мм.;  d2 - от 1100мм. до 1350мм.;  l 1 - от 230мм. до 350мм.;  к - от 1050мм. до 1300мм | Бр. | 3 |  | Гаранционен срок не по-малко от 24 месеца |
| 2 | 141295 | Вентилатор тип - аксиален | Мощност на ел. двигател - до 3 кW;400V;50Hz; IP 44.  Дебит на вентилатор - 17000 м3 /h ( ±10% ); Напор на вентилатор - 200 Ра ( ±10% );  Габаритни и присъединителни размери:  d1 – от 600мм. до 650мм.;  d2 - от 750мм. до 900мм.;  l 1 - от 170мм. до 190мм.;  к - от 700мм. до 850мм | Бр. | 3 |  | Гаранционен срок не по-малко от 24 месеца |

**Документи придружаващи стоката:**

* Декларация/Сертификат за произход;
* Декларация/Сертификат за съответствие;
* Документ указващ гаранционен срок;
* Документ (Паспорт) в който да има заводски номер, технически характеристики, габаритни и присъединителни размери и др. ;
* Инструкция за ремонт и експлоатация.