**Вентилатор, тип - Аксиален**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № |  Мощност | d 1 | d 2  | l 1 | Ф k |
| 1 | До 6 kW; 400V; 50Hz | От 1000 мм. до 1100 мм. | От 1100 мм. до 1350 мм. | От 230 мм. до 350 мм. | От 1050 мм. до 1300 мм. |
| 2 | До 3 kW; 400V; 50Hz | От 600 мм. до 650 мм. | От 750 мм. до 900 мм. | От 170 мм. до 190 мм. | От 700 мм. до 850 мм. |