**Приложение 1**

**Технически спецификации (ТАБЛИЧЕН ВИД)**

Доставка на специализирани инструменти за обслужване и поддръжка на климатични инсталации, запълнени с флуорирани парникови газове (фреони)

| **№** | **ID** | **Наименование** | **Технически характеристики** | **Брой** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I: Станция за изтегляне /рециклиране на хладилен агент/** | | | | |
|  | 145253 | Станция | за изтегляне (рециклиране) на хладилен агент (фреон), двустъпална с маслооделител. С технически данни: мощност на компресора 1HP/750W, захранване 220/240V, 50/60Hz. Скорост на теглене и зареждане: газообразна фаза: до 33 кг/ч; течна фаза: до 210 кг./ч; метод "Push-pull" до 570 кг./ч. За всички видове фреони и запалимите. Размери не повече от 400х250х340 мм, тегло не повече от 16.000кг. | 2 |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II: Филтър - Дехидратор** | | | | |
| 1  1. | 145254 | Филтър-дехидратор | на гайка 1/4" за фреон R-134a, R-404A, R-407C, R-407F, R-410A, R442A, R449A, R-453A и др., присъединяване чрез резба 1/4", диаметър на дехидратора: 57мм, дължина без присъединителните накрайници 75мм, максимално налягане 46bar., температурен обхват: -30℃ ÷ +120℃, обем 67 cm3, посока на работа еднопосочен. | 60 |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ III: Маркуч за фреон** | | | | |
| 1. | 145255 | Маркуч | за фреон -15÷20 см., присъединителни размери 1/4"-1/4", допустимо налягане 40bar., уплътнение тефлоново. | 5 |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ IV: Сервизен кран за вентил с мъжка резба 1/4" и женска резба 1/4"** | | | | |
| 1. | 145256 | Сервизен кран | за вентил с мъжка резба 1/4" и женска резба 1/4". Женския отвор на крана да е с тефлоново уплътнение и възможност за натискане на иглата на вентила. Технически характеристики : мъжка резба 1/4", женска резба на гайка 1/4", тестово налягане 60 bar. За фреон: R22, R134a, R404A, R407c и други. | 15 |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ V: Сервизен кран за вентил с мъжка резба 1/4" и женска резба 5/16"** | | | | |
| 1. | 145257 | Сервизен кран | за вентил с мъжка резба 1/4" и женска резба 5/16". Женския отвор на крана да е с тефлоново уплътнение и възможност за натискане на иглата на вентила. Технически характеристики : мъжка резба 1/4", женска резба на гайка 5/16", тестово налягане 60 bar. За фреон: R410A | 15 |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ VI: Сферичен кран за маркуч за фреон с мъжка и женска резба на гайка 1/4"** | | | | |
| 1. | 145258 | Сферичен кран | за маркуч за фреон с мъжка и женска резба на гайка 1/4", тестово налягане 60 bar. Отваряне и затваряне 1/4 оборот. | 15 |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ VII: Сферичен кран за маркуч за фреон с мъжка и женска резба на гайка 5/16"** | | | | |
| 6. | 145259 | Сферичен кран | за маркуч за фреон с мъжка и женска резба на гайка 5/16", тестово налягане 60 bar. За фреон R410. Отваряне и затваряне 1/4 оборот. | 15 |