ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**Филтри за филтър-вентилационната система в НЦУА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование, тип и технически характеристики** | **М Ед** | **Кол-во** |
| 1 | HEPA-филтърна касета (клетка) с рамка от дървесновлакнести плоскости със средна плътност (изпълнение MDF) с клас на филтриране: H13 по EN 1822; серия MFC-H13-MDF; диференциално налягане при дебит 1750 m3/h: 107 Ра; филтрираща площ 32,2 m2 със защитна мрежа откъм входа; размер 610/610/292; тегло: 15 kg | брой | 1 |
| 2 | Филтърна касета (клетка) с активен въглен с рамка MDF/ поцинкована стомана/ неръждаема стомана; серия ACF; диференциално налягане при дебит 1650 m3/h: 43 Ра; номинален дебит 2000 m3; със защитно уплътнение откъм входа; размер 610/610/292; тегло: 8 kg | брой | 1 |