**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението**: **51115 / 17.03.2023г**. |

|  |
| --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД |
| Град: Козлодуй  | Пощенски код: 3321 | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Емилия МитеваЕксперт “Маркетинг” | Телефон: 0973 7 3483 |
| E-mail: egmiteva@npp.bg | Факс 0973 7 6027 |
|  |
| **Обект на поръчката:**[ ] Строителство [x]  Доставки [ ]  Услуги **Предмет на поръчката:** Доставка на химикали за дезактивация |
| **Кратко описание**:Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация |
| **Условие на доставка:**DDP АЕЦ Козлодуй  |
| **Обособени позиции**: [x] Да [ ] НеОбособена позиция №1 – Препарат за обработка на котлова и топлофикационна мрежова вода /Хидро-хикс/; съдържание на натриева основа 20±2%; съдържание на тринатриев фосфат 0.2±0.002; алкалност 50±3mgeq/l, опаковка 30 кг **– количество за доставка 600 кг;**Обособена позиция №2 – Киселина лимонена C6H8O7.H2O чиста, за дезактивация и химически промивки **– количество за доставка 50 кг;**Обособена позиция №3 – Спирт ректификат 99.8% –**количество за доставка 270 л;**Обособена позиция №4 – Сода бикарбонат – **количество за доставка 50 кг**Обособена позиция №5 – Препарат против водорасли /Антиалги 51/, 0.2 л на 50 м2 вода, течен, за басейн – **количество за доставка 200 л;** Обособена позиция №6 – Киселина ортофосфорна 85%– **количество за доставка 40 л;**  |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.Всеки участник има право да участва за една и/или повече обособени позиции. |
| **Критерий за възлагане:**[ ]  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:[ ]  Цена и качествени показатели[ ]  Разходи и качествени показатели [ ]  Ниво на разходите[x]  Най-ниска цена  **Показатели за оценка:** Име: .......... Тежест: ............ |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**Дата: (дд/мм/гггг) 27.03.2023 г. Час: (чч:мм) 16:00 На e-mail: commercial@npp.bgУчастникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт**Срок на валидност на офертите** (минимум 50 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):Дата: (дд/мм/гггг) 16.05.2023г.  |
| **Друга информация:** Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;- Банкови реквизити, IBAN;- Подробно описание (показатели и характеристики) на предлаганата стока – фирма производител.- Информация за:* срок на доставка - в **календарни** дни
* условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй
* срок на годност – Съгласно Приложение №1. Техническа спецификация.
* предлагана цена - Участникът посочва **единични цена и обща стойност за доставка за всяка обособена позиция, за която участва**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, застраховка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.
* начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката.
* валидност на офертата – минимум 50 календарни дни
* списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставката-съгласно Приложение №1.Техническа спецификация.

**Въпроси свързани с уточнения и разяснения могат да бъдат задавани до 16,00 часа на 23.03.2023 г.** |

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Доставка на химикали за дезактивация”

**Обособена позиция 1.** Препарат за обработка на котлова и топлофикационна мрежова вода /Хидро-хикс/; съдържание на натриева основа 20±2%; съдържание на тринатриев фосфат 0.2±0.002; алкалност 50±3mgeq/l, опаковка 30 кг **– количество за доставка 600 кг;**

Опаковка: В 30 кг оригинални опаковки на производителя, с указана маркировка: партиден номер, дата на производство, срок на годност, символи за опасност /Маркировка, съгласно директивите на ЕС/ и др.;

 **Обособена позиция 2.** Киселина лимонена C6H8O7.H2O чиста, за дезактивация и химически промивки **– количество за доставка 50 кг;**

Лимонената киселина трябва да съответства на следните показатели:

* Съдържание на лимонена киселина, не по-малко от 99.5%;
* Сулфати/SO4/не повече от 0.01%;
* Хлориди /CI/ не повече от 0.002%;
* Съдържание на желязо (Fe), не повече от 0,0005%,
* Съдържание на калций (Са), не повече от 0,02%,
* Съдържание на фосфати (РО43-), не повече от 0,002%;
* Съдържание на тежки метали (като Pb) не повече от 0,001%.

Опаковка: В 25 кг оригинални опаковки на производителя, с указана маркировка: партиден номер, дата на производство, срок на годност, символи за опасност /Маркировка, съгласно директивите на ЕС/ и др.;

**Обособена позиция 3.** Спирт ректификат 99.8% –**количество за доставка 270 л;**

Опаковка: В 1л оригинални опаковки /пластмасови/ на производителя, с указана маркировка: партиден номер, дата на производство, срок на годност, символи за опасност /Маркировка, съгласно директивите на ЕС/ и др.;

**Обособена позиция 4.** Сода бикарбонат – **количество за доставка 50 кг;**

Опаковка: В 25 кг оригинални опаковки на производителя, с указана маркировка: партиден номер, дата на производство, срок на годност, символи за опасност /Маркировка, съгласно директивите на ЕС/ и др.;

**Обособена позиция 5.** Препарат против водорасли /Антиалги 51/, 0.2 л на 50 м2 вода, течен, за басейн – **количество за доставка 200 л;**

**Обособена позиция 6. Киселина ортофосфорна – количество за доставка 40 л.**

Опаковка: В 1 кг оригинални опаковки на производителя, с указана маркировка: партиден номер, дата на производство, срок на годност, символи за опасност /Маркировка, съгласно директивите на ЕС/ и др.;

 **Изискване относно срока на годност на химикалите.**

 Към момента на доставката на стоката, срокът на годност не трябва да е изчерпан повече от 10 % от срока на годност, зададен от производителя.

**Съпроводителна документация при доставката.**

 При доставката, стоката трябва да бъде съпроводена със следната документация:

* Приемо-предавателен протокол;
* Декларация за произход - партиден № , дата на производство, срок на годност;
* Анализно свидетелство /протокол от изпитване от заводска лаборатория на производителя и/или акредитирана независима лаборатория на съответната партида - за обособена поз. 2. „Киселина лимонена C6H8O7.H2O чиста” в анализното свидетелство да бъдат посочени конкретно измерените стойности на показателите дадени в техническата спецификация;
* Актуален информационен лист за безопасност на български език, изготвен съгласно Регламент (ЕС) 830/2015 за изменение на Регламент (ЕО) N1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH) и на електронен носител;

**Приемане на стоката.**

 При приемане на стоката Възложителят извършва входящ контрол. На всяка опаковка да има указание за наименованието на продукта, дата на производство/срок на годност, символи за опасност и др. При съответствие на резултатите с техническите изисквания от спецификацията, стоката се приема.

\* Обособена позиция 2.Киселина лимонена C6H8O7.H2O чиста, за дезактивация и химически промивкиподлежи и **на специализиран входящ контрол** в лаборатории на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Резултатите от анализите се оформят в Протокол за извършен специализиран входящ контрол. При наличие на съответствие на получените резултати с техническата спецификация, стоката се приема от Възложителя.