**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 50909/15.02.2023г. |

|  |
| --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД |
| Град: Козлодуй  | Пощенски код: 3321 | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова ЙотоваСпециалист “Маркетинг” | Телефон: 0973 7 21 02 |
| E-mail: cyotova@npp.bg | Факс 0973 7 60 04 |
| **Обект на поръчката:**[ ] Строителство [x]  Доставки [ ]  Услуги **Предмет на поръчката:** „Доставка на автоматична система-робот за почистване на открит басейн в СОК, гр. Козлодуй” |
| **Кратко описание**:Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация  |
| **Условие на доставка:**DDP АЕЦ Козлодуй  |
| **Обособени позиции: [ ] Да [x]  Не** |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. |
| **Критерий за възлагане:**[ ]  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: [ ]  Цена и качествени показатели [ ]  Разходи и качествени показатели [ ]  Ниво на разходите[x]  Най-ниска цена  |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**Дата: (дд/мм/гггг) 23.02.2023г. Час: (чч:мм) 16,00 На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт**Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):Дата: (дд/мм/гггг) 23.03.2023г.  |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;- Банкови реквизити, IBAN;- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;- Информация за:* срок на доставка;
* условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД;
* гаранционен срок;
* срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок повреди;
* срок за замяна, ако дефектите са неотстраними;
* извънгаранционно обслужване и наличие на резервни части в страната с цел бърза доставка /необходимо е да бъде посочен и срок на извънгаранционното обслужване/.
* предлагана цена - участникът посочва единична цена за доставка, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
* условие на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
* списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка, а именно;
* Гаранционна карта;
* Сертификат/декларация за произход;
* Сертификат/декларация за съответствие на български език;
* Инструкции за експлоатация и техническо обслужване;
* валидност на офертата.

Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:* Документите, съгласно списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка.
 |

Забележка: Вашето ценово предложение ще се счита за окончателно

**Приложение 1**

**ТехническА спецификациЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)**

| **№** | **Наименование** | **Технически характеристики** | **Бр.** | **Гаранционен срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматична система-робот | Корпус от неръждаем, удароустойчив и устойчив на UV лъчи материал с подходящ цвят за установяване на местоположението на машината при лоша видимост и работа през нощта. Дистанционно управление;Задвижваща система с висока устойчивост на износване;Почистващи четки комбинирани със такива вид”лопатка”за почистване на захабени клинкерни настилки и износени фуги.Задвижващи безчеткови двигателя -минимум 2 бр.Наличен филтрационен двигател ;Захранване на основният панел 220-240 V;Захранване 24 VDC;Инфрачервен сензор за откриване на стени и препятствия;Навигационна система със сканиращи програми за работа в 4 бр. различни по големина и форма басейни.Вакуумна система;Различни режими за почистване;Възможност за почистване на стени;Опция за отложен старт;Мощност минимум 140W;Дебит минимум 30 м³.ч;Филтърна торба с долен достъп;Индикация за запълнени филтри;Капацитет на филтърната торба минимум 5 кг.Автоматично изключване;Дължина на кабела минимум 40 м.;Система защита срещу заплитане;Работна дълбочина минимум 3 м. ;Дължина на почистващият борд минимум 70 см.;Тегло максимум 20 кг.Ергономичен водоустойчив дизайн;Окомплектован с транспортна количка;Инструкция за работа на български език;Всичко необходимо за незабавно започване на работа;Гаранционен сервиз | 1 | Гаранционен срок на машината и задвижващите части не по-малко от 24 месеца. |