**Приложение №1**

**Техническа спецификация (ТАБЛИЧЕН ВИД)**

**за доставка на абразивни материали**

|  |
| --- |
| **Обособена позиция №1 - Шкурки** |
| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, кат.номер и др. | Др. изисквания |
|  | 122832 | Шкурка | самозалепваща руло Р400, ширина на рулото 600-1000 мм | м2 | 40 |  |  |
|  | 8840 | Шкурка | самозалепваща P120; ф305мм хартията да е алуминиево оксидна или циркониево оксидна | Бр. | 50 |  |  |
|  | 8841 | Шкурка | самозалепваща Р240; ф305мм | Бр. | 60 |  |  |
|  | 8844 | Шкурка | самозалепваща Р60; ф305мм; за метал | Бр. | 50 |  |  |
|  | 8854 | Шкурка | самозалепваща руло Р80 -ширина на рулото 600-1000 мм | м2 | 5 |  |  |
|  | 8856 | Шкурка | на плат руло Р100, Н=100мм, L=50м, зърно алуминиев оксид | м2 | 14 |  |  |
|  | 8857 | Шкурка | на плат руло Р150, Н=100мм, L=50м, зърно алуминиев оксид | м2 | 27 |  |  |
|  | 8859 | Шкурка | на плат руло Р180-ширина на рулото 600-1000 мм | м2 | 40 |  |  |
|  | 89795 | Шкурка | самозалепваща Р800, ф305мм , за метал | Бр. | 150 |  |  |
|  | 90069 | Шкурка | самозалепваща, Р600, ширина на рулото 600-1000мм | м2 | 30 |  |  |
| **Обособена позиция №2 - Дискове карбофлексови** |
| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др. | Др. изисквания |
| 1 | 117664 | Диск карбофлексов  | за рязане на въглеродна стомана 125 х 1 х 22.23мм | бр. | 250 |  |  |
| 2 | 47229 | Диск карбофлексов  | за рязане на неръждаема стомана ф115х1.0х22 | бр. | 290 |  |  |
| 3 | 8929 | Диск карбофлексов  | за рязане на въглеродна стомана 115х2,5х22 13200 min-1 80 m/s | бр. | 90 |  |  |
| 4 | 8930 | Диск карбофлексов  | за шлайфане на въглеродна стомана 115х6х22 13200 min-1 80 m/s | бр. | 150 |  |  |
| 5 | 8976 | Диск карбофлексов  | за рязане (за неметал) ф125x3(2,5)х22мм | бр. | 10 |  |  |
| 6 | 90040 | Диск карбофлексов  | за рязане на въглеродна стомана ф125x2,5х22мм | бр. | 63 |  |  |
| 7 | 90041 | Диск карбофлексов  | за рязане на въглеродна стомана ф150x2,5х22мм | бр. | 75 |  |  |
| 8 | 9031 | Диск карбофлексов  | за рязане на въглеродна стомана ф115х1,6х22мм | бр. | 193 |  |  |
| 9 | 9034 | Диск карбофлексов  | за рязане на неръждаема стомана ф180х3х22 мм | бр. | 70 |  |  |
| 10 | 9035 | Диск карбофлексов  | за шмиргелене на неръждаема стомана ф115х6х22мм | бр. | 50 |  |  |
| 11 | 9350 | Диск карбофлексов  | за рязане на въглеродна стомана 125х3,2х22 12200 min-1 80 m/s | бр. | 50 |  |  |
| 12 | 9351 | Диск карбофлексов  | за рязане на въглеродна стомана 150х3х22 10200 min-1 80 m/ s | бр. | 8 |  |  |
| 13 | 9356 | Диск карбофлексов  | за рязане на въглеродна стомана ф230x3х22мм | бр. | 89 |  |  |
| 14 | 9365 | Диск карбофлексов  | за шмиргелене на въглеродна стомана ф180x6х22 мм | бр. | 20 |  |  |
| 15 | 93737 | Диск карбофлексов  | за рязане на въглеродна стомана ф 180х2х22мм | бр. | 110 |  |  |
| 16 | 97339 | Диск карбофлексов  | за рязане на неръждаеми стомани ф125х1х22мм | бр. | 660 |  |  |
| 17 | 90040 | Диск карбофлексов  | за рязане на въглеродна стомана ф125x2,5х22мм | бр. | 50 |  |  |
|  **Обособена позиция №3. Дискове ламелни, шкуркови, аксиални** |
| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, кат.номер и др. | Др. изисквания |
| 1 | 8793 | Диск ламелен  | шкурков аксиален Р 80 125х22 | бр. | 95 |  |  |
| 2 | 8933 | Диск ламелен  | шкурков аксиален Р 60 125х22 | бр. | 90 |  |  |
| 3 | 8995 | Диск ламелен  | шкурков аксиален Р 80 180х22 | бр. | 15 |  |  |
| 4 | 8999 | Диск ламелен  | шкурков аксиален Р 80 115х22 | бр. | 30 |  |  |
|  **Обособена позиция №4. Дискове абразивни за шмиргел** |
| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, кат.номер и др. | Др. изисквания |
| 1 | 8948 | Диск абразивен | за шмиргел за метал 200х20х20 1. Електрокорунд нормален (сив)2. Едрина на зърно: средна (60)3. Твърдост на абразива: средна 4. Структура: отворена5. Свързващо вещество: керамика6. Ъглова скорост: 35 m/s | бр. | 7 |  |  |
| 2 | 9296 | Диск абразивен | за шмиргел 150х20х20 1. Зелен SiC2. Едрина на зърно: финно (70)3. Твърдост на абразива: средно мек 4. Структура: отворена5. Свързващо вещество: керамика6. Ъглова скорост: 35 m/s | бр. | 4 |  |  |
| **Обособена позиция №5 - Шлайф-пасти** |
| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, кат.номер и др. | Др. изисквания |
| 1 | 109124 | Диамант монокристален | суспензия,1,5-3 микрона /1 л разфасофка/ | бр. | 5 |  |  |
| 2 | 119113 | Шлайф-паста | Силициев карбид, №400 | мл | 1000 |  |  |
| 3 | 8801 | Шлайф-паста | диамантна 1µm, /10 гр. разфасофка/ | бр. | 60 |  |  |
| 4 | 8913 | Шлайф-паста | Ссилициев карбид, № 200, SiC | кг | 4 |  |  |