**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 50909/15.02.2023г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД | | | |
| Град: Козлодуй | Пощенски код: 3321 | | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова Йотова  Специалист “Маркетинг” | | Телефон: 0973 7 21 02 | |
| E-mail: cyotova@npp.bg | | Факс 0973 7 60 04 | |
| **Обект на поръчката:**  Строителство  Доставки  Услуги  **Предмет на поръчката:**  „Доставка на автоматична система-робот за почистване на открит басейн в СОК, гр. Козлодуй” | | | |
| **Кратко описание**:Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация | | | |
| **Условие на доставка:**  DDP АЕЦ Козлодуй | | | |
| **Обособени позиции: Да  Не** | | | |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**  Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. | | | |
| **Критерий за възлагане:**  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:  Цена и качествени показатели  Разходи и качествени показатели  Ниво на разходите  Най-ниска цена | | | |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**  Дата: (дд/мм/гггг) 23.02.2023г. Час: (чч:мм) 16,00  На e-mail: commercial@npp.bg  Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт  **Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):Дата: (дд/мм/гггг) 23.03.2023г. | | | |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:  - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;  - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;  - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;  - Банкови реквизити, IBAN;  - Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;  - Информация за:   * срок на доставка; * условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД; * гаранционен срок; * срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок повреди; * срок за замяна, ако дефектите са неотстраними; * извънгаранционно обслужване и наличие на резервни части в страната с цел бърза доставка /необходимо е да бъде посочен и срок на извънгаранционното обслужване/. * предлагана цена - участникът посочва единична цена за доставка, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС; * условие на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката; * списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка, а именно; * Гаранционна карта; * Сертификат/декларация за произход; * Сертификат/декларация за съответствие на български език; * Инструкции за експлоатация и техническо обслужване; * валидност на офертата.   Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:   * Документите, съгласно списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка. | | | |

Забележка: Вашето ценово предложение ще се счита за окончателно

**Приложение 1**

**ТехническА спецификациЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)**

| **№** | **Наименование** | **Технически характеристики** | **Бр.** | **Гаранционен срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматична система-робот | Корпус от неръждаем, удароустойчив и устойчив на UV лъчи материал с подходящ цвят за установяване на местоположението на машината при лоша видимост и работа през нощта.  Дистанционно управление;  Задвижваща система с висока устойчивост на износване;  Почистващи четки комбинирани със такива вид”лопатка”за почистване на захабени клинкерни настилки и износени фуги.  Задвижващи безчеткови двигателя -минимум 2 бр.  Наличен филтрационен двигател ;  Захранване на основният панел 220-240 V;  Захранване 24 VDC;  Инфрачервен сензор за откриване на стени и препятствия;  Навигационна система със сканиращи програми за работа в 4 бр. различни по големина и форма басейни.  Вакуумна система;  Различни режими за почистване;  Възможност за почистване на стени;  Опция за отложен старт;  Мощност минимум 140W;  Дебит минимум 30 м³.ч;  Филтърна торба с долен достъп;  Индикация за запълнени филтри;  Капацитет на филтърната торба минимум 5 кг.  Автоматично изключване;  Дължина на кабела минимум 40 м.;  Система защита срещу заплитане;  Работна дълбочина минимум 3 м. ;  Дължина на почистващият борд минимум 70 см.;  Тегло максимум 20 кг.  Ергономичен водоустойчив дизайн;  Окомплектован с транспортна количка;  Инструкция за работа на български език;  Всичко необходимо за незабавно започване на работа;  Гаранционен сервиз | 1 | Гаранционен срок на машината и задвижващите части не по-малко от 24 месеца. |