**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 51568/26.05.2023 г. |

|  |
| --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД |
| Град: Козлодуй  | Пощенски код: 3321 | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова ЙотоваСпециалист “Маркетинг” | Телефон: 0973 7 21 02 |
| E-mail: cyotova@npp.bg | Факс 0973 7 60 04 |
|  |
| **Обект на поръчката:**[ ] Строителство [x]  Доставки [ ]  Услуги **Предмет на поръчката:** „Аварийна доставка на технически газ аргон” |
| **Кратко описание**:Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация – табличен вид |
| **Условие на доставка:**DDP АЕЦ Козлодуй  |
| **Обособени позиции**: Да [ ]  Не [x]  |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. |
| **Критерий за възлагане:**[ ]  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: [ ]  Цена и качествени показатели [ ]  Разходи и качествени показатели [ ]  Ниво на разходите[x]  Най-ниска цена  |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**Дата: (дд/мм/гггг)31.05.2023г. Час: (чч:мм) 15,00 На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт**Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):Дата: (дд/мм/гггг)30.06.2023г.  |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;  - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС; - Банкови реквизити, IBAN; -Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител - Информация за:* срок на доставка в календарни дни- възможно най кратък след заявка, в рамките на 6 месеца или да изчерпване на стойността по сключената поръчка;
* условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй;
* срок на годност и гаранция за стабилност – не по-малко от две години от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10 % от срока на годност;
* предлагана цена -участникът посочва единична цена и обща стойност на офертата, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС ;
* начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
* списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка:
* приемо-предавателен протокол;
* информационен лист за безопасност;
* сертификат / декларация за произход;
* сертификат / декларация за съответствие;
* документ за срок на годност и гаранция за стабилност;
* условия за съхранение;
* срок на техническа проверка за всяка бутилка;
* анализен сертификат.
* валидност на офертата.

Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:* документите, посочени в списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка;
* Изисквания към доставката, опаковане, транспортиране и временно складиране:
* техническия газ аргон да бъде произведен от пълначна станция/пункт/, получила право за пълначна дейност- съгласно Наредба за устройството и безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения по налягане, приета с ПМС №164 от 07.07.2008г;
* изискванията към вида и концентрацията на газа, както и обема на бутилката са посочени в техническата спецификация. Доставените бутилки да са защитени от корозия;
* Маркировка на бутилките - на всяка бутилка да има трайна маркировка, включваща :
* заводски номер и година на производство на всяка бутилка;
* пълначна станция/пункт, в който е извършено пълненето;
* срок на техническа проверка на бутилката. Срокът на техническата проверка на бутилките трябва да покрива срокът на годност и гаранцията за стабилност на газа;
* индивидуален анализен сертификат. Всяка бутилка да бъде придружена с индивидуален анализен сертификат поставен на бутилката в устойчив на атмосферни влияния етикет/джоб/ и да съдържа следна информация: номер на бутилка, тип на винтила на бутилката, минимално остатъчно налягане на бутилката, обем и налягане на бутилката, дата, месец и година на изпитване на бутилката, информация за състава на газа, зададена стойност на концентрацията на газа, измерена стойност на концентрацията на газа, срок на годност и гаранция за стабилност на газа.
 |

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Аварийна доставка на технически газ аргон**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, и др. | Гаранционен срок  |
| 1. | 16580 | Аргон | Минимум 99,999%. Бутилка 40л., налягане 150 ÷ 200 Bar, 1 бутилка = 6.5 ÷ 8.8 м3 | 780 | м3 | Посочени в обявлението | не по-малко от 2 години |