**Техническа спецификация – ТАБЛИЧЕН ВИД**

**за провеждане на пазарни консултации за доставка на вана ултразвукова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ИД**  **по BAAN** | **Наименование** | **Означение/**  **Технически характеристики** | **Мярка / мерна единица** | **К-во** |
|  |  | Вана ултразвукова | от неръждаема хромникелова ламарина, захранване 220~240V 50Hz,  Размери на работното пространство:  Дължина: 1200 мм;  Височина: 300 мм;  Широчина: 600 мм;  Мощност: 3200 W;  Консумирана мощност: 2000 W;  Дренажен вентил: 3/8";  Температурен диапазон: от 30 до 80° С;  Капак, от неръждаема стомана;  Кошница неръждаема с ръкохватки; | 1 | Бр. |