**** ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

|  |
| --- |
| **Номер на обявлението:** 52243/04.09.2023г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД | | | |
| Град: Козлодуй | Пощенски код: 3321 | | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Ангелова Йотова  Специалист “Маркетинг” | | Телефон: 0973 7 21 02 | |
| E-mail: cyotova@npp.bg | | Факс 0973 7 60 04 | |
| **Обект на поръчката:**  Строителство  Доставки  Услуги  **Предмет на поръчката:**  „Доставка на професионални прахосмукачки ” | | | |
| **Кратко описание**: Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация | | | |
| **Условие на доставка:**  DDP АЕЦ Козлодуй | | | |
| **Обособени позиции: Да Не** | | | |
| **Условия, на които трябва да отговарят участниците:**  Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. | | | |
| **Критерий за възлагане:**  Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:  Цена и качествени показатели  Разходи и качествени показатели  Ниво на разходите  Най-ниска цена | | | |
| **Срок, място и начин за представяне на оферти:**  Дата: (дд/мм/гггг) 12.09.2023г. Час: (чч:мм) 16,00  На e-mail: commercial@npp.bg  Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт  **Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):Дата: (дд/мм/гггг) 12.10.2023г. | | | |
| **Друга информация:**  Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:  - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;  - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;  - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;  - Банкови реквизити, IBAN;  - Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;  - Информация за:   * срок на доставка; * условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД; * гаранционен срок съгласно Приложение 1 от Техническата спецификация; * срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок повреди; * срок за замяна, ако дефектите са неотстраними; * предлагана цена - участникът посочва единична цена за доставка за всяка подпозиция от обособената позиция, обща стойност на обособената позиция и обща стойност на офертата, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС; * условие на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката; * списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка, документите посочени в Техническата спецификация ; * валидност на офертата.   Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:   * Документите посочени в техническата спецификация. | | | |

Забележка: Вашето ценово предложение ще се счита за окончателно

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**за доставка на професионални прахосмукачки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Гаранционен срок |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I:** Професионална прахосмукачка за сухо и мокро почистване | | | | | |
| 1. | Професионална прахосмукачка за сухо и мокро почистване | екстрактор за сухо и мокро почистване с вградена дренажна помпа, захранващо напрежение: 220 - 240V; макс. мощност : 2000 - 2500W; вместимост на контейнера: 55L - 80L ; дължина на захр. кабел: 10м - 15 м; дебит: 55 L /s до 85 L /s ; метални удължителни тръби; подов накрайник за мокро и сухо изсмукване; дренажен шланг; куплунг /накрайник/за присъединяване на дренажен маркуч; помпа за мръсна вода (вградена); филтър за мръсна вода; автоматична защита от преливане на вода. | Бр. | 1 | не по-малко от 24 месеца |
| **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II:** Прахосмукачка гръбна | | | | | |
| 1. | Прахосмукачка гръбна | въздушен поток- от 50 до 61 l/sec , вакуум при накрайника-минимум 20 kPa, обем на контейнера- от 4 до 5 l, консумирана мощност- от 800 до 900 W, дължина захранващ кабел- от 13 до 15 m;, дължина изсмукващ маркуч- от 1,5 до 2 m, телескопична изсмукваща тръба-стандарт, филтърна торбичка-влакна, перящ се найлонов филтър, предпазен филтър на двигателя, дюза за фуги и дюза за тапицерии, батерия Li-Ion и зарядно устройство. Номинално напрежение на батерията: не по-малко от 36 V, батерия от 5,0 Ah до 7,5 Ah | Бр. | 10 | не по-малко от 24 месеца |

**Документи придружаващи стоката :**

- декларация за произход

- декларация съответствие

- гаранционни карти

- инструкции за експлоатация и съхранение