|  |
| --- |
|  **Списък на прогнозните количества по каталог** |
| **№** | **ИД по каталог** | **Техническо описание** |  | **М. ед** | **Прогнозно к-во** |
| 1. | 133027 | Контейнер с размери 400/500/600H мм, 4 бр. чекмеджета с възможност за заключване на едно от тях; плот, страници и гръб от ПДЧ – 18мм; кант ABS - 2мм; на колела Ø 50мм; чекмеджета с метални ролкови водачи; алуминиеви дръжки | бр. | 300 |
| 2. | 133029 | Бюро работно (право) с размери 1400/700/750H мм, материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм | бр. | 170 |
| 3. | 133037 | Бюро помощно с размери 650/400/650H мм, материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм | бр. | 10 |
| 4. | 133741 | Контейнер с размери:400/500/600H мм, 3 бр. чекмеджета, плот, страници и гръб от ПДЧ – 18мм; кант ABS – 2 мм; колела Ø50 мм; чекмеджета с метални ролкови водачи; алуминиеви дръжки  | бр. | 120 |
| 5. | 133767 | Шкаф кухненски (горен) с размери 400/350/600H мм; 1 рафт с дебелина 18мм, затворен с плътна врата от ПДЧ; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2мм; алуминиева дръжка  | бр. | 200 |
| 6. | 134686 | Маса работна заоблена в единия край, с размери1800/800/750Н мм, материал ПДЧ, дебелина страница 18мм, дебелина плот 25мм, кант ABS - 2мм  | бр. | 10 |
| 7. | 134690 | Шкаф секционен с размери 800/400/1970H мм, 4 рафта с дебелина 18мм, в горната част 3бр.са отворени, а в долната част е с плъзгащи врати, страници от ПДЧ 18 мм, кант ABS – 2 мм | бр. | 130 |
| 8. | 134691 | Шкаф секционен с размери 800/400/1210H мм, 2 рафта с дебелина 18мм, горният рафт е отворен, а в долната част е с плъзгащи врати, страници от ПДЧ 18мм, кант ABS - 2мм | бр. | 10 |
| 9. | 134884 | Бюро работно (Право) с размери 1200/600/750Н мм, материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм,  | бр. | 50 |
| 10. | 134885 | Бюро работно (Право) с размери 1400/600/750Н мм, материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм | бр. | 10 |
| 11. | 134886 | Бюро работно (Право) с размери 1600/700/750Н мм, материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм | бр. | 25 |
| 12. | 134887 | Бюро работно (Право) с размери 1600/800/750Н мм материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм  | бр. | 8 |
| 13. | 134888 | Бюро работно (Право) с размери 1800/800/750Н мм материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм  | бр. | 30 |
| 14. | 134890 | Маса работна (правоъгьлна) с размери 1500/700/750Н мм, материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм;  | бр. | 8 |
| 15. | 134891 | Маса работна (правоъгьлна) с размери 1800/800/750Н мм, материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм | бр. | 15 |
| 16. | 134892 | Бюро помощно с размери 1100/500/650H мм, материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм  | бр. | 20 |
| 17. | 134893 | Маса работна (със заобляне в единия край) с размери 1200/600/750Н мм, материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм  | бр. | 5 |
| 18. | 134894 | Маса работна (със заобляне в единия край) с размери 1500/700/750Н мм, материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм  | бр. | 5 |
| 19. | 134895 | Бюро работно L-профил ляво с размери 1400/1200/500/700/750Н мм, материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм | бр. | 70 |
| 20. | 134896 | Бюро работно L-профил дясно с размери 1400/1200/500/700/750Н мм, материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм  | бр. | 70 |
| 21. | 134898 | Профил ъглов за бюро с размери 700/700/750Н мм, материал ПДЧ; дебелина страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм  | бр. | 5 |
| 22. | 134899 | Гардероб с размери 600/400/1970H мм, 2 рафта с дебелина 18мм ПДЧ горе и долу; изтеглящ лост за закачалки; с плътна врата от ПДЧ; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2 мм; алуминиева дръжка; с възможност за заключване  | бр. | 100 |
| 23. | 134900 | Гардероб с размери 600/600/1970H мм, 2 рафта горе и долу c дебелина 18мм; метален лост за закачалки; с плътна врата от ПДЧ; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2мм; алуминиева дръжка | бр. | 40 |
| 24. | 134901 | Гардероб с размери 450/600/1970H мм, 2 рафта горе и долу с дебелина 18мм; метален лост за закачалки; с плътна врата от ПДЧ; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2мм; алуминиева дръжка | бр. | 20 |
| 25. | 134902 | Гардероб с размери 800/600/1970H мм, 2 рафта горе и долу с дебелина 18мм; метален лост за закачалки; с плътни врати от ПДЧ; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2мм; алуминиеви дръжки | бр. | 50 |
| 26. | 134903 | Шкаф затворен с размери 800/400/1970H мм, 4 рафта с дебелина 25мм; затворен с врати от ПДЧ на вертикална ос; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2мм; алуминиеви дръжки  | бр. | 40 |
| 27. | 134904 | Шкаф нисък затворен с размери 800/400/830Н мм, 1 рафт с дебелина 18мм; затворен с врати от ПДЧ на вертикална ос; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2 мм; алуминиеви дръжки  | бр. | 12 |
| 28. | 134905 | Шкаф кухненски долен ред с размери 400/600/850H мм, с плътна врата от ПДЧ 18мм; 1 рафт; термо плот с водобранна лайсна; 1бр. чекмедже на метални ролкови водачи; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2 мм; алуминиеви дръжка  | бр. | 100 |
| 29. | 134906 | Шкаф кухненски горен ред с размери 800/350/600H мм, 1 рафт с дебелина 18мм; затворен с врати от ПДЧ; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2 мм; алуминиеви дръжки  | бр. | 150 |
| 30. | 134907 | Шкаф за вградена мивка с размери 700/550/1970H мм, с плътни врати от ПДЧ 18мм; 2 бр. рафтове горе, 1 рафт долу; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2мм; алуминиеви дръжки; термо плот с вградена мивка от неръждаема стомана цвят инокс (размер ~40х40см) със сифон, в комплект със стоящ смесител и меки връзки; водобранна лайсна на плота от всички страни  | бр. | 15 |
| 31. | 135457 | Бюро работно L – профил ляво, с размери 1700/1400/500/700/750H мм, ПДЧ - страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм  | бр. | 15 |
| 32. | 135458 | Бюро работно L – профил дясно, с размери 1700/1400/500/700/750H мм, ПДЧ страници 18мм, дебелина плот 25мм; кант ABS - 2мм | бр. | 20 |
| 33. | 135468 | Шкаф среден (полуотворен) с размери 800/400/1600H мм, 3 рафта с дебелина 18мм, в горната част 2 бр. от рафтовете са отворени, а в долната част е с врати от ПДЧ на вертикална ос, кант ABS - 2мм, алуминиеви дръжки  | бр. | 8 |
| 34. | 135470 | Шкаф висок ( стъклени витрини) с размери 800/400/1970H мм, 4 рафта с дебелина 18мм, в горната част 3бр. от рафтовете са със стъклени витрини, а в долната част е с врати от ПДЧ на вертикална ос, страници от ПДЧ 18мм, кант ABS - 2мм, алуминиеви дръжки | бр. | 12 |
| 35. | 51961 | Шкаф кухненски, с размери 800/600/850H мм, с плътни врати от ПДЧ 18мм; 1 рафт, ПДЧ страници от 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки; термо плот с вградена мивка от неръждаема стомана цвят инокс (размер ~ 40х40 см) със сифон, в комплект със стоящ смесител и меки връзки; водобранна лайсна на плота | бр. | 250 |