|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информационная брошюра**  **«АЭС Козлодуй» ЕАД**  **для подрядных организаций**  **1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ «АЭС КОЗЛОДУЙ» ЕАД**  АЭС «Козлодуй» – **первая атомная электростанция в Болгарии и Юго-Восточной Европе.** Станция расположена в северо-западной части Республики Болгария, на расстоянии примерно в 3 км от берега р. Дунай, в 3.5 км к юго-востоку от г. Козлодуй и в 180 км к северу от Софии. Производство электрической и тепловой энергии осуществляется энергоблоками 5 и 6. На площадке находятся два хранилища отработавшего топлива – ХОЯТ и СХОЯТ.  **Миссия «АЭС Козлодуй» ЕАД** – надежно снабжать страну и регион энергией с помощью безопасного, эффективного и экологически чистого производства по разумно низкой цене.  **Цель «АЭС Козлодуй» ЕАД** в стратегическом плане - безопасное, эффективное и экологически чистое производство энергии в условиях долгосрочной эксплуатации при гарантированном качестве и надежности поставок, в соответствии с национальными и международными нормами.  Как держатель лицензий на эксплуатацию, «АЭС Козлодуй» ЕАД несет полную ответственность за обеспечение и управление безопасности ядерных установок в соответствии с требованиями и принципами ядерной и радиационной безопасности для обеспечения защиты здоровья, жизни и жизненных условий нынешнего и будущих поколений, окружающей среды и материальных ценностей от вредного воздействия ионизирующих излучений.  Для успешной реализации миссии Компании и выполнения ею своих обязанностей в качестве эксплуатирующей организации **ключевым фактором является активное участие персонала – как персонала станции, так и персонала подрядных организаций, оказывающих услуги станции.**  **Для этого необходимо выстроить взаимовыгодные отношения и корректное партнерство с подрядными организациями – поставщиками и исполнителями услуг для «АЭС Козлодуй” ЕАД, достичь удовлетворения со стороны подрядных организаций взаимоотношениями с Компанией без ущерба для безопасности.** Основой построения таких взаимоотношений является предоставление объективной информации партнерам о действующих правилах, которые должны соблюдаться персоналом подрядных организаций во время пребывания на площадке и во время выполнения работ на сооружениях «АЭС Козлодуй» ЕАД.  **Данная информационная брошюра призвана служить практическим руководством для любой подрядной организации, которой станция поручила выполнение работ по контракту или по одобренному заказу.**   |  |  | | --- | --- | | **В брошюре содержится ответ на вопрос, чаще всего задаваемый со стороны лиц из подрядных организаций после их выбора в качестве подрядчика** | ? Что мне нужно сделать для того,  чтобы обеспечить доступ персонала на площадку и начать работу? |   **2. ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ КАК БУДУЩИМ ПАРТНЕРАМ КОМПАНИИ**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | «АЭС Козлодуй» ЕАД поручает подрядным организациям **выполнение работ, связанных с проектированием, поставкой, строительно-монтажными работами, техническим обслуживанием и ремонтом, и другие работы,** на основании подписанного в двухстороннем порядке контракта или одобренного заказа на условиях действующего национального законодательства в этой области (Закон об общественных заказах). |  | Условия и порядок подготовки, заключения, администрирования и управления контрактами между «АЭС Козлодуй» ЕАД и подрядными организациями определены в инструкции станции **«Инструкция по качеству. Заключение контрактов и их управление на «АЭС Козлодуй» ЕАД», 10.УД.00.ИК.007.**  Управление «Коммерческое» является структурным звеном, которое отвечает за организацию процесса заключения контрактов через отделы «Общественные заказы», «Контракты» и «Маркетинг и поставки». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **С точки зрения безопасности, командированный персонал подрядных организаций (ПО), в том числе иностранных компаний, условно приравнивается** (за исключением права выдачи нарядов и допуска к работе) **к персоналу «АЭС Козлодуй» ЕАД.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При выполнении работ по контракту/заказу руководство подрядной организации несет ответственность за безопасность труда и дозовую нагрузку на персонал, выполняющий работы, а также за обладание этим персоналом квалификационных групп согласно «Правилам безопасности при работе в неэлектрических установках электрических и теплофикационных станций и по тепловым сетям и гидротехническим сооружениям» – ПБР-НУ и «Правилам безопасности и охраны здоровья при работе в электрических установках электрических и теплофикационных станций и по тепловым сетям» – ПБЗР-ЭУ. Руководитель должен определить ответственных лиц за техническую, пожарную и радиационную безопасность для работ по контракту/заказу. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При привлечении субподрядчиков/третьих лиц требования к ним являются такими же, как и для генерального подрядчика по контракту/заказу, но в зоне их ответственности. Подрядчик обязан обеспечить изготовление и предоставление необходимых документов для выполнения работ субподрядчиком/третьим лицом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Любая работа, которую «АЭС Козлодуй» ЕАД поручает для выполнения подрядным организациям, предварительно оценивается** на влияние на:   * ядерную безопасность (ЯБ), радиационную безопасность (РБ), противоаварийную готовность (ПАГ), физическую защиту (ФЗ); * техническую безопасность (ТБ), пожарную безопасность (ПБ), технический надзор (ТН); * обеспечение качества (ОК), метрологическое обеспечение (МО) и управление окружающей средой (УОС). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выполнение работ подрядными организациями (ПО) начинается после проверки, согласования и регистрации в Центральном архиве требуемых Заказчиком документов.**  Примерные образцы требуемых документов доступны на **Интернет странице «АЭС Козлодуй» ЕАД Указания по работе подрядных организаций.**  **Выполнение работ подрядными организациями (ПО), для которых требуется выдача протокола проверки документов, начинается после его утверждения директором «Безопасность и качество».** При этом:   1. Протокол проверки документов выдается после оценки предоставленных ПО требуемых документов. 2. Требуемые документы и срок их передачи в Дирекцию «Безопасность и качество» указаны в заключенном контракте. 3. Для проверки и согласования ПО передает в дирекцию «Безопасность и качество» оригиналы (на бумажном носителе) требуемых документов. 4. При необходимости предоставления Перечней, связанных с системой нарядов «АЭС Козлодуй» ЕАД, они подлежат рассмотрению и одобрению должностными лицами, указанными в образцах этих перечней. После рассмотрения и одобрения со стороны «АЭС Козлодуй» ЕАД эти перечни направляются (отсканированные и в оригинальном файловом формате) по **e-mail:** [**isoe**](mailto:isoed@npp.bg)[**d@npp.bg**](mailto:d@npp.bg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **3. Пропускной режим на**  **«АЭС Козлодуй» ЕАД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для обеспечения физической защиты «АЭС Козлодуй» ЕАД как стратегического объекта, определен **специальный режим контролируемого доступа для лиц и транспортных средств, вноса/ввоза и выноса/вывоза товаров и материальных ценностей.**  В обособленных зонах на площадке АЭС «Козлодуй» созданы **контрольно-пропускные пункты (КПП) и/или пункты автоматизированной пропускной системы (АПС) для прохождения лиц и проезда транспортных средств.** Прохождение лиц через КПП и АПС осуществляется по пропускам.  Допуск внешних лиц на площадку станции осуществляется на основании **приказа о допуске/на выполнение работ директора БиК** Приказ на выполнение работ подготавливается при наличии заключенного контракта/одобренного заказа с «АЭС Козлодуй» ЕАД и утвержденного протокола проверки документов. Подготовка приказа является ответственностью ПО при активном содействии ответственного по контракту/заказу лица из звена-заказчика и управления «Инвестиции» (для контрактов по Инвестиционной программе или на ремонт зданий и помещений по РП за пределами ЭП-2). Оформление приказа на выполнение работ связано с проверкой со стороны компетентного и уполномоченного на это персонала Компании выполнения действующих нормативных требований, связанных с допуском к работе в ядерных объектах лиц, а также подтверждения готовности к выполнению работ подрядной организацией | | | | | | | | |  | | | Подрядная организация, являющаяся стороной по контракту или исполнителем заказа, должна заполнить заявку на приказ на выполнение работ на электронной платформе по адресу: **https://elacs.azurewebsites.net/,** после регистрации на платформе.  Регистрация осуществляется однократно сотрудниками управления «Физическая безопасность» «АЭС Козлодуй» ЕАД.  Для этого подрядная организация должна направить по **e-mail адресу:** [**ESKD@NPP.BG**](mailto:ESKD@NPP.BG)следующие данные:   * Полное наименование организации; * ЕИК организации; электронный адрес организации; * актуальный контактный номер телефона.   Приказ на выполнение работ выдается после предоставления Документов на получение разрешения на выполнение работ в зоне контролируемого доступа и защищенной зоне «АЭС Козлодуй» ЕАД, согласно ст.4 п.4 Закона «О Государственном агентстве национальной безопасности». и ст.40 п.2, ст.44 и ст.45 Правил применения Закона «О Государственном агентстве национальной безопасности» и согласно Приложению №11  **«Инструкции о пропускном режиме на «АЭС Козлодуй» ЕАД, 10.ФЗ.00.ИН.015.**  Для лиц, не имеющих действительное разрешение на выполнение работ, или срок действия разрешения истекает, документы на новое разрешение подаются за 2 месяца до начала работы в стратегических зонах стратегического объекта «АЭС Козлодуй» ЕАД. | | | | | | | | |
| **ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ И СОГЛАСОВАНИЕМ ПРИКАЗА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. **Подготовка необходимых документов**, указанных в контракте между ПО и «АЭС Козлодуй» ЕАД. (При подготовке документов использовать **ПЕРЕЧЕНЬ необходимых документов**, которые ПО должна представить в дирекцию БиК до начала выполнения работ). 2. **Передача подготовленных документов в дирекцию БиК** для проверки, согласования и выдачи протокола проверки документов.   *Приказ на выполнение работ ПО выдается только при наличии утвержденного протокола проверки документов, когда это необходимо)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3. **Предоставление требуемых документов для выдачи разрешения на выполнение работ** **внешним лицам** осуществляется в соответствии со ст.4 п.4 Закона «О Государственном агентстве национальной безопасности» и ст.40 п.2, ст.44 и ст.45 Правил применения Закона «О Государственном агентстве национальной безопасности» и в соответствии с Приложением №11 «Инструкции о пропускном режиме на «АЭС Козлодуй» ЕАД», 10.ФЗ.00.ИН.015.   1. *Для лиц, не имеющих действительное разрешение на выполнение работ, или срок действия разрешения истекает, документы на новое разрешение подаются за 2 месяца до начала работы в стратегических зонах стратегического объекта «АЭС Козлодуй» ЕАД.* 2. *Приказ на выполнение работ подготавливается при наличии разрешения, выданного Госагентством национальной безопасности (ДАНС).*   *Информацию, связанную с обеспечением доступа на площадку станции, можно получить от сотрудников управления «Физическая безопасность» по телефонам +359 973 7 34 26/26 65.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4. **Организация проверки состояния здоровья персонала подрядных организаций и подтверждение пригодности к работе в среде с ионизирующим излучением**, согласно требованиям Положения № 11/ 22.10.2018 г. о санитарных нормах и требованиях при работе в среде с ионизирующими излучениями.  *Дополнительную информацию можно получить от отдела МОМН «АЭС Козлодуй»*  *ЕАД по телефону: +359 973 7 26 26.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5. Организация **Первоначального инструктажа и обучения персонала подрядной** **организации** в управлении «Учебно-тренировочный центр» (УТЦ) «АЭС Козлодуй» ЕАД  *Дополнительную информацию можно получить от сотрудников управления УТЦ по*  *тел.: +359 973 7 39 89.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6. **Выполнение других условий до согласования приказа на выполнение работ,** указанных в виде клаузул в подписанном контракте с «АЭС Козлодуй» ЕАД. Проверка сроков действия контракта/заказа.  *Дополнительную информацию можно получить от сотрудников отдела*  *«Контракты» по телефонам +359 973 7 39 77/29 11/65 93.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 7. **Регистрация на электронной платформе контроля доступа и оформление заявки на приказ на выполнение работ** по адресу: **https://elacs.azurewebsites.net/** при содействии ответственного лица по контракту со стороны «АЭС Козлодуй» ЕАД и должностных лиц управления «Физическая безопасность»  *Телефоны ответственных лиц со стороны «АЭС Козлодуй» ЕАД указаны в*  *контракте/заказе, при необходимости можно обращаться к сотрудникам управления «Физическая безопасность» по телефонам +359 973 7 34 26/26 65.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 8. **Согласование заявки на приказ на выполнение работ определенными в нем компетентными лицами.** Порядок согласования в соответствии с действующей инструкцией о пропускном режиме на «АЭС Козлодуй» ЕАД.  *Телефоны ответственных лиц со стороны «АЭС Козлодуй» ЕАД указаны в*  *контракте/заказе, при необходимости можно обращаться к сотрудникам управления «Физическая безопасность» по телефонам +359 973 7 34 26/26 65.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Процедура первоначального доступа включает в себя:**   1. электронный приказ на выполнение работ, выданный через электронную платформу для контроля доступа или путем регистрации приказа на доступ в делопроизводстве Административного здания управления   «АЭС Козлодуй» ЕАД и распространение;   1. обработку необходимых документов для получения пропусков для прохода лиц через пункты автоматизированной пропускной системы сотрудниками управления «Физическая безопасность» «АЭС Козлодуй» ЕАД; 2. при работе в зоне контролируемого доступа – проведение для каждого лица индивидуального дозиметрического контроля путем измерения инкорпорированной в тело человека активности в СИЧ ОК(С) – КЦ ПД «АЭС Козлодуй» ЕАД; 3. получение индивидуального пропуска у сотрудников управления «Физическая безопасность». | | | | | | | | | | | | | | ! | | **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**   1. Доступ в район «АЭС Козлодуй» ЕАД через контрольно-пропускные пункты (КПП) и на площадку через пункты автоматизированной пропускной системы (АПС) осуществляется по пропускам. На каждом пункте АПС лица идентифицируются по выданному пропуску. 2. Для выдачи пропусков необходимо предоставить приказ на выполнение работ в электронном виде, выданный через электронную платформу контроля доступа, или подписанный Приказ на доступ. | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | |
| ! | **Во время пребывания на «АЭС Козлодуй» ЕАД пропуск необходимо носить на видном месте. Запрещено переуступать свой пропуск другим лицам.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | |
| ! | **Можно посещать только те объекты, в которые разрешен доступ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | |
| На главных проходных выполняется проверка вносимых и выносимых предметов, товаров и материальных ценностей при помощи сканера, арочного или ручного металлодетектора. Для выноса товаров и материальных ценностей с площадки «АЭС Козлодуй» ЕАД необходимо письменное разрешение/опись. Разрешение/опись и товары, и материальные ценности предоставляются для проверки дежурному дозиметристу и дежурному из специализированных органов МВД.  **4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВАЖНЫХ ЗДАНИЙ НА ПЛОЩАДКЕ АЭС «КОЗЛОДУЙ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Правила поведения на территории «АЭС Козлодуй» еад** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ! |  | **Знаки безопасности** | | |  | **Обязательно использование антифонов в местах, обозначенных знаком «Обязательно использование антифонов».** На входах в машзалы и в местах, на которых существует реальная опасность нарушения слуха, установлены диспенсеры с одноразовыми внутренними антифонами (берушами). | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| ! |  | **Радиопередатчики** | | |  | **Запрещено внесение и использование радиопередатчиков** в помещениях «АЭС Козлодуй» ЕАД, обозначенных соответствующим знаком.  **Запрещено внесение радиопередатчиков в ЗОНУ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДОСТУПА** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| ! |  | **Курение** | | |  | Запрещено курение на территории «АЭС Козлодуй» ЕАД **за исключением обособленных и обозначенных для этого мест** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| ! |  | **Использование съемочной техники** | | |  | **На территории «АЭС Козлодуй» ЕАД запрещены фото- и видеосъёмки**  Внесение в защищенную зону ноутбуков, фотоаппаратов и камер, а также фотографирование допускаются только при наличии специального письменного разрешения. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ПРАВИЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ! | * **Строго соблюдайте все инструкции и процедуры.** * **Всегда используйте необходимые средства индивидуальной защиты.** * **Предусматривайте возможные опасные ситуации и будьте готовы к ним.** * **Не продолжайте работу, пока не будут устранены все несоответствия.** * **Собирайте бытовые и промышленные отходы в установленном порядке в определенных для этого местах.** * **Устанавливайте знаки и таблички для обеспечения безопасности при выполнении работ, для которых это необходимо.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **7. ПРАВИЛА В ЗОНЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДОСТУПА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для предотвращения распространения радиоактивного загрязнения на территории «АЭС Козлодуй» ЕАД **обособлены две зоны: зона контролируемого доступа (ЗКД) и зона надзора (ЗН):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | В **зоне контролируемого** **доступа** требуются меры радиационной безопасности, мониторинг профессионального облучения персонала, мониторинг радиоактивного загрязнения при нормальных условиях работы и предусмотрены меры по ограничению  потенциального облучения персонала. | | | | | | | | |  | | | **Зона надзора** включает в себя все помещения и площади площадки ЭП-2 (ЭБ5 и ЭБ6) вне зоны контролируемого доступа. В этой зоне осуществляется радиационный контроль рабочей среды, но не требуется принятие специальных мер радиационной защиты персонала. | | | | | | |
| ! | * **Строго соблюдайте требования доступа в ЗКД.** * **Используйте специальную рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствии с указаниями.** * **Передвижение к рабочим местам должно осуществляться по определенному маршруту - НЕ ОТКЛОНЯЙТЕСЬ ОТ МАРШРУТА И НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ НЕ БУДЕТЕ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ.** * **Непрерывно носите свой пропуск и индивидуальные дозиметры.** * **Предохраняйте их от повреждения или потери.** * **Следите за показаниями электронного сигнального дозиметра.** * **Не превышайте разрешенную дозу и время работы.** * **Используйте организованные саншлюзы строго и в соответствии с указаниями.** * **Строго соблюдайте правила личной гигиены.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ! | **ДЕЙСТВИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ЗОНЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДОСТУПА**   * **Вход без основных средств индивидуальной защиты.** * **Внесение предметов и принадлежностей, не связанных с осуществлением профессиональных обязанностей.** * **Внесение сигарет, сумок, книг, газет, журналов, лекарств, косметики, мобильных телефонов и пр.** * **Внесение продуктов питания и напитков.** * **Переход из «грязной» в «чистую» раздевалку в спецодежде и рабочей обуви.** * **Переход из «чистой» в «грязную» раздевалку в личной одежде и обуви.** * **Открытие аварийных дверей (за исключением случаев аварии) и умышленное повреждение или отключение средств радиационного контроля.** * **Переход в «чистую» раздевалку при наличии сигнала о радиоактивном загрязнении на мониторах на выходе из душевых.** * **Пребывание в ЗКД, если не ясна цель посещения.** * **Выливание радиоактивных растворов в хозяйственно-фекальную канализацию.** * **Употребление воды из нерегламентированных мест.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | |
| **8. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Соблюдайте распоряжения руководителя аварийных работ, оповещаемые по сигнально-оповещательной системе. Используйте средства индивидуальной защиты только после получения распоряжения РАР. | | | | |  | | * **При распоряжении «Укрытие»:** укрытие происходит в ИЛК и обитаемых зданиях (для остального персонала), используя по возможности помещения на приземных этажах или внутри зданий, с хорошо уплотненными дверями и окнами. * **При распоряжениях «Йодная профилактика» и «Использование средств индивидуальной защиты»:** шкафы со средствами индивидуальной защиты и таблетками йодида калия расположены во всех административных и производственных зданиях. Возьмите средства индивидуальной защиты и две таблетки йодида калия из самого близкого шкафа! * **При распоряжении «Эвакуация»:** отправьтесь в направлении указательных табличек к ближайшему выходу и ближайшему сборному эвакуационному пункту. | | | | | | | | | | | |
| ! | **В случае аварии вы услышите сообщение по громкоговорителям на площадке.**  **Соблюдайте распоряжения, выданные по громкоговорителям!** | | | | |
| **9. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Культура безопасности – набор характеристик организации и поведения отдельных лиц в ней,** которые говорят о том, что проблемам безопасности атомной станции, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, соответствующее их значимости | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЭТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ! |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  | | | **ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ! | **Я СОБЛЮДАЮ ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРАВИЛА И, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, КОРРЕКТИРУЮ ПОВЕДЕНИЕ ОСТАЛЬНЫХ!** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **Я ИСПОЛЬЗУЮ НЕОБХОДИМЫЕ**  **СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | * Я **проверяю состояние своих СИЗ** перед использованием * **Я правильно надеваю СИЗ** | | | | | | | | | |  | | * **Я ношу с собой СИЗ, определенные для задачи и зоны,** в которой я работаю * **Я проверяю и напоминаю коллегам о СИЗ** | | | | | | | |
|  | **Я РАБОТАЮ С ДЕЙСТВУЮЩИМ НАРЯДОМ НА РАБОТУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | * **Я обладаю необходимой квалификацией и опытом** для выполнения работы * **Я понимаю наряд на проведение работ** * **Я уверен, что место преведения работ правильное** | | | | | | | | | |  | | * Прежде чем начать, **я проверяю выполнены ли все условия безопасности** * **При** наступившем **изменении я прекращаю работу и оцениваю риски** * Если я неуверен, **я консультируюсь с моим непосредственным руководителем** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОВЕРКИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ!** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Это правильный блок, помещение, компонент оборудования? 2. Обладаю ли я необходимыми знаниями, навыками, опытом и условиями для работы? 3. Понимаю ли я задачу, которую я должен выполнить? 4. Есть ли у меня необходимые средства индивидуальной защиты? 5. Существует ли вероятность получения травм или создания угрозы здоровью коллег? 6. В чем состоит опасность?  * Риск поражения электрическим током * Радиологические условия * Падающие предметы, работа на высоте * Погрузка, разгрузка, поднятие и перемещении товаров * Опасные химикаты * Высокие температуры или шум на рабочем месте * Вращающиеся механизмы * Опасность поскальзывания и падения * Риски при работе в замкнутых пространствах.  1. Существуют ли какие-либо условия или опасности, помимо тех, которые обсуждались в ходе инструктажа до начала работ? 2. Знаю ли я, что делать в случае опасности или непредвиденных ситуаций? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |